1程量清单
	一、气体灭火系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	气体灭火控制器
	型号：GST-QKP02H
	台
	2

	2
	声光报警器
	型号GST-HX-320B
	个
	10

	3
	紧急启停按钮
	型号GST-LD-8318
	个
	5

	4
	放气指示灯
	型号 GST-LD-8317H
	套
	5

	5
	智能感烟探测器
	型号 JTY-GD-G7X
	个
	2

	6
	智能感温探测器
	型号 JTW-ZCD-G5H
	个
	4

	7
	输入模块
	型号 GST-LD-8300B
	个
	6

	8
	无管网气体灭火装置
	型号、规格
柜式GQQ120L
	套
	2

	9
	七氟丙烷灭火剂
	型号:HFC-227ea
	KG
	240

	10
	泄压口
	型号:0.25m2泄压面积
	个
	2

	11
	配线
	型号：
NH-RVS-2*1.5
	m
	200

	12
	配管
	型号:SC-20
	m
	200

	二、自动喷水灭火系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	湿式报警阀组
	1.规格:DN150       2. 工作内容： 更换     
	套
	1

	三、应急照明系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	应急灯
	1.规格:B型灯具                      2. 工作内容：增加应急灯      
	个
	22

	2
	配线
	1.规格:NH-RVS-2*1.5
	m
	200

	3
	配管
	1.规格:SC-20
	m
	200

	四、防火门

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	防火门
	1.规格:单扇            
	樘
	6

	2
	防火门
	1.规格:双扇            
	樘
	4

	五、火灾自动报警系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	配线
	型号：NH-RVS-2*1.5
2.工作内容：排烟机设置联动远程启动功能及设置切非功能
	m
	400

	2
	配管
	1.型号:SC-20       2.工作内容：排烟机设置联动远程启动功能及设置切非功能
	m
	200

	3
	输入输出模块
	型号GST-LD-8364H
	个
	3

	六、消防供配电设施

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	水泵控制柜
	型号:JXF-22KW一控二
	台
	1

	2
	水泵控制柜
	型号:JXF-30KW一控二
	台
	1

	3
	水泵控制柜
	型号:JXF-37KW一控二
	台
	1

	4
	电缆
	型号:95mm²
3*95+1*50 YJC-CMG
	m
	70

	七、消防设施维护保养

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	消防设施维护保养
	工作内容：
1.每月对消防设施巡查、测试及维护保养;
2.重要会议派人驻守。
	月
	12



